Приложение № 2

к части 3 «ИНФОРМАЦИОННАЯ

КАРТА АУКЦИОНА»

**Технические характеристики рекламных конструкций**

Требования к техническим характеристикам рекламных конструкций установлены в соответствии с постановлением администрации городского округа город Воронеж от 17.09.2012 № 789 «Об утверждении Сборника типовых стационарных рекламных конструкций, размещаемых на территории городского округа город Воронеж».

Конструктивные элементы жесткости и крепления (торцевые поверхности рекламных конструкций, крепления осветительной арматуры, соединения с основанием, болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и т.п.), а также неиспользуемые в целях размещения рекламы, социальной рекламы плоскости должны быть закрыты декоративными элементами.

Вся наружная облицовка конструкций малого и среднего форматов выполняется из алюминиевого профиля с применением метода порошковой окраски. Цвет облицовки рекламных конструкций – серый, если иное не определено схемой перспективного территориального размещения рекламных конструкций на территории городского округа город Воронеж.

Цвет опор и облицовки конструкций большого и сверхбольшого форматов – серый или синий.

Фундаменты щитовых установок должны быть заглублены на 15 – 20 см ниже уровня грунта с последующим восстановлением газона на нем. Фундаменты опор не должны выступать над уровнем земли более чем на 5 см. Допускается размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового камня или дорожных ограждений, если это не препятствует движению пешеходов и уборке улиц (по ГОСТу Р 52044-2003 "Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения").

Подлежащие к установке рекламные конструкции типа: щитовая установка (лайтпостер) 1,2х1,8 м, щитовая установка 6х3 м, щитовая установка (суперсайт) 12х4 м, 12х5 м должны соответствовать техническим требованиям, указанным ниже.

Рекламные конструкции типа: объемно-пространственная конструкция, щитовая установка (портал) 18х3 м, светодиодный видеоэкран должны соответствовать индивидуальным проектам, согласованным в установленном порядке с департаментом имущественных и земельных отношений Воронежской области.

**Щитовая установка (лайтпостер) 1,2×1,8 м**

****

|  |  |
| --- | --- |
| **Габариты конструкции:** | |
| **Ширина** | от 1380 мм до 1415 мм |
| **Высота** | от 2740 мм до 3150 мм |
| **Глубина** | от 225 мм до 320 мм |
| **Высота опорной стойки** | от 600 мм до 2400 мм |
| **Размер рекламного изображения** | 1200х1800 мм |
| **Техническое описание** | 2-х сторонняя конструкция, установленная на собственной опоре |
| **Каркас** | Стальной каркас, облицованный элементами из алюминиевого профиля, покрытый порошковым полимерным покрытием или декоративными элементами из стеклопластика |
| **Опорная стойка** | Стальная профильная труба прямоугольного сечения, облицованная декоративной панелью, либо как продолжение боковой стенки, либо любой ширины |
| **Фундамент** | Заглубляемый |
| **Остекление** | Триплекс или калёное стекло, или другой безопасный материал |
| **Освещение** | Внутренняя подсветка |
| **Тип смены изображения** | Допустима любая технология смены изображения. Возможна установка в составе остановочного павильона. |
| **Цвет конструкции** | Черно-серый |
| **Цвет опоры** | Черный, серый |

**Допустимые дизайны рекламных конструкций типа щитовая установка (лайтпостер) 1,2×1,8 м**











**1**

**2**



**3**

**Щитовая установка 6 × 3 м**

6200 300 6200 300



7000 - 11000

7000 - 11000

 6200 300

7000 - 11000

|  |  |
| --- | --- |
| **Габариты конструкции:** | |
| **Ширина** | до 6200 мм |
| **Высота** | от 7000 мм до 11000 мм |
| **Высота опорной стойки** | от 4500 мм до 7000 мм |
| **Размер рекламного изображения** | 6000х3000 мм |
| **Техническое описание:** | допускаются односторонние, двусторонние конструкции |
| **Каркас** | металлический швеллер |
| **Опорная стойка** | прямоугольная или круглая профильная труба |
| **Фундамент** | заглубляемый\* |
| **Облицовка** | пластик или композитный материал |
| **Освещение** | внутренняя или внешняя подсветка |
| **Тип смены изображения** | допустима любая технология смены изображения, в том числе цифровая |
| **Цвет конструкции** | серый |

\* В исключительных случаях, когда не существует технической возможности, может применяться тип незаглубляемого фундамента. В этом случае он должен быть облицован декоративным камнем.

**Допустимые дизайны рекламных конструкций типа**

**щитовая установка 6 × 3 м**

****

**Щитовая установка (суперсайт)**

12000-12420 15000-15420



|  |
| --- |
| 13000-22530 |

|  |
| --- |
| 14000-23530 |





|  |  |
| --- | --- |
| **Габариты конструкции:** | |
| **Ширина** | - от 12000 мм до 12420мм  - от 15000 мм до 15420мм |
| **Высота** | - от 13000 мм до 22530 мм  - от 14000 мм до 23530 мм |
| **Высота опорной стойки** | - от 7000 мм до 20000 мм |
| **Размер рекламного изображения** | - 12000х4000 мм  - 12000х5000 мм  - 15000х5000 мм |
| **Техническое описание:** | - 2, 3-х сторонняя конструкция, установленная на собственной опоре |
| **Каркас** | - металлический швеллер |
| **Опорная стойка** | - профильная труба прямоугольного или круглого сечения |
| **Фундамент** | - заглубляемый |
| **Облицовка** | - пластик, гофрированный металлический лист |
| **Освещение** | - внутренняя или внешняя подсветка |
| **Тип смены изображения** | - допустима любая технология смены изображения, в том числе цифровая |
| **Цвет конструкции** | серый |

**Допустимые дизайны рекламных конструкций типа**

**щитовая установка (суперсайт)**

****